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Παράρτημα F1/5 του Πιστοποιητικού Αρ.1200-2

	ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 
του
Εργαστηρίου 

«Γ. ΚΑΡΥΔΗΣ - DOMO+LYSISLAB - 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»


[bookmark: _Hlk21798209]  
	[bookmark: _Hlk21798166]Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή
	
Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες

	
Εφαρμοζόμενες μέθοδοι /
Χρησιμοποιούμενες τεχνικές


	
	Μη Καταστρεπτικές Δοκιμές
	

	Σκληρυμένο Σκυρόδεμα
	1. Προσδιορισμός της τιμής αναπήδησης από κρούση σε κατασκευές σκυροδέματος.
	EN 12504 - 2: 2021

	
	2. Προσδιορισμός της ταχύτητας παλμού υπερήχου σε κατασκευές σκυροδέματος.
	EN 12504 - 4: 2021

	Μέταλλα / 
Σκληρυμένο Σκυρόδεμα
	3. Ανίχνευση χαλύβδινων ράβδων σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος με χρήση εξοπλισμού μαγνητικής διάταξης.  Προσδιορισμός της θέσης, της επικάλυψης και της διαμέτρου των χαλύβδινων ράβδων.
	BS 1881 - 204: 1988

	
	4. Εκτίμηση του ηλεκτρικού δυναμικού διάβρωσης του μη επικαλυμμένου χαλύβδινου ράβδου σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος.
	ASTM C 876 – 22B

	Βαφές - Επιστρώσεις
	5. Προσδιορισμός του πάχους βαφής ξηρού υμένα σε μεταλλικά και μη – μεταλλικά υποστρώματα με τη διάταξη εξοπλισμού υπερήχου. 
	EN ISO 19397: 2024







	Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή
	
Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες

	
Εφαρμοζόμενες μέθοδοι /
Χρησιμοποιούμενες τεχνικές


	Φυσικές Δοκιμές

	Σκυρόδεμα
	1. Προσδιορισμός του βάθους ενανθράκωσης σε σκληρυμένο σκυρόδεμα με τη μέθοδο της φαινολοφθαλεΐνης. 
	EN 14630: 2007

	
	2. Παρασκευή και συντήρηση δοκιμίων σκυροδέματος για δοκιμές αντοχής.
	EN 12390 - 2: 2019

	Βαφές – Επιστρώσεις
	3. Προσδιορισμός του πάχους βαφής ξηρού υμένα δια της μεθόδου κοπής. 
	EN ISO 19399: 2016
Μέθοδος Α – (Σφηνοειδή χαραγή)

	Μηχανικές Δοκιμές

	Σκληρυμένο Σκυρόδεμα
	1. Προσδιορισμός της αντοχής σκυροδέματος σε δοκίμια πυρήνων σκληρυμένου σκυροδέματος. Δειγματοληψία, εξέταση και δοκιμή σε θλίψη.
	EN 12504-1:2019 

	
	2. Προσδιορισμός της θλιπτικής αντοχής σκληρυμένου σκυροδέματος.
	EN 12390-3:2019
Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) 2016

	Κονιάματα / Επιστρώσεις
	3. Προσδιορισμός της αντοχής αποκόλλησης (Pull-Off) σε υλικά για την επισκευή και προστασία κατασκευών σκυροδέματος.  
	EN 1542: 1999
Αποκλειστικά για δοκιμές πεδίου.
Εξαιρούνται  §2 §4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.12, §5, §6.

	Σύνθετα Ινοπλισμένα Πολυμερή
	4. Προσδιορισμός της αντοχής αποκόλλησης (Pull-Off) σε σύνθετα ινοπλισμένα πολυμερή, επικολλημένα σε κατασκευές σκυροδέματος και  φέρουσας τοιχοποιίας.
	ASTM D7522 / D7522M - 21


	Βαφές – Επιστρώσεις
	5. Προσδιορισμός της αντοχής αποκόλλησης (Pull-Off) σε βαφές και επιστρώσεις.
	EN ISO 4624: 2023
Μέθοδος Β
(Άκαμπτα υποστρώματα)
Αποκλειστικά για δοκιμές πεδίου.
Εξαιρούνται §6, §7, §8.1, 8.2



Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις: Διστόμου 97 – Κολωνός - Αθήνα - 10443, Αθήνα
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:  Γεώργιος Καρύδης, Μπεσιάν (Ιωάννης) Τσαουσντέλο

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 25 Ιουλίου 2024.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1200-2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017,  ισχύει μέχρι την 09 Αυγούστου 2029.

Αθήνα,  21 Μαρτίου 2025

                                                                       Κωνσταντίνου Ευάγγελος  Απόστολος
         Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.
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