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	Παράρτημα F1/2 του Πιστοποιητικού Αρ 1441
ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 

του

Eργαστηρίου Δοκιμών
ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε
 


	Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή
	Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες
	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/

Χρησιμοποιούμενες τεχνικές

	Φυσικές και Χημικές δοκιμές

	Αδρανή/Εδάφη
	1. Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών-Μέρος 1: Προσδιορισμός του διαγράμματος κοκκομετρίας- Μέθοδος με κόσκινα
	EΛOT EN 933-1:2012

	
	2. Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών-Μέρος 8: Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος (παιπάλης)- Δοκιμή Ισοδυνάμου άμμου
	EΛOT EN 933-8:2012+A1:2015

	
	3. Προσδιορισμός της πυκνότητας εδαφών επί τόπου με την μέθοδο της άμμου και την βοήθεια του κώνου 
	ΥΠΕΧΩΔΕ/ΚΕΔΕ Ε106-86/2

	
	4. Δοκιμή επί τόπου προσδιορισμού πυκνότητας και περιεχόμενης υγρασίας με την πυρηνική μέθοδο σε εδάφη
	ASTM D6938-23

	Ασφαλτικά  Μίγματα 

	1. Ασφαλτικά Μίγματα -Μέθοδοι δοκιμής -Μέρος 1: Προσδιορισμός περιεκτικότητας συνδετικής ύλης σε ασφαλτόμιγμα (μέθοδος εκχύλισης)
	EΛOT ΕΝ 12697-1:2020



	
	2. Ασφαλτικά Μίγματα -Μέθοδοι δοκιμής -Μέρος 2: Κοκκομετρική διαβάθμιση αδρανών ασφαλτομίγματος
	EΛOT ΕΝ 12697-2:2025


	
	3. Ασφαλτικά Μίγματα -Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 5: Προσδιορισμός της μέγιστης πυκνότητας ασφαλτομίγματος
	EΛOT ΕΝ 12697-5:2018



	
	4. Ασφαλτικά Μίγματα -Μέθοδοι δοκιμής -Μέρος 6: Προσδιορισμός φαινόμενης πυκνότητας ασφαλτικών δοκιμίων
	EΛOT ΕΝ 12697-6:2020



	
	5. Ασφαλτικά Μίγματα -Μέθοδοι δοκιμής- Μέρος 8: Προσδιορισμός κενών ασφαλτομίγματος
	EΛOT ΕΝ 12697-8:2018

	
	6. Ασφαλτικά Μίγματα -Μέθοδοι δοκιμής- Μέρος 29: Προσδιορισμός διαστάσεων δοκιμίων ασφαλτομίγματος
	EΛOT ΕΝ 12697-29:2020



	Μηχανικές δοκιμές

	Αδρανή 
	1. Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών-Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισμού της αντίστασης σε θρυμματισμό-Δοκιμή Los Angeles
	EΛOT EN 1097-2:2020

	Ασφαλτικά  Μίγματα


	1.        Ασφαλτικά Μίγματα -Μέθοδοι δοκιμής- Μέρος 30: Παρασκευή δοκιμίων με συσκευή κρουστικής συμπύκνωσης
	EΛOT ΕΝ 12697-30:2019

	
	2.        Ασφαλτικά Μίγματα -Μέθοδοι δοκιμής- Μέρος 34: Δοκιμή Marshall
	EΛOT ΕΝ 12697-34:2020


Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Αμφιτρίτης 8, Πυλαία Θεσσαλονίκης.                                     

Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής: Τσολάκης Ιωάννης.
Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 10.01.2025.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1441, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 09.01.2030.
        Αθήνα, 08.01.2026
         




          Κωνσταντίνου Ευάγγελος  Απόστολος

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.
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